**Изменения проекта Схемы ТС Веревского СП. ( АО Коммунальные системы Гатчинского муниципального района.**

**Пояснительная записка**

**Стр. 13**

|  |  |
| --- | --- |
| **Текущая редакция** | **Корректировка** |
| - в дер. Малое Верево (в районе застройки ЖК «Верево-сити») мощностью 32,0 Гкал/час (кадастровый номер земельного участка 47:2З:0245002:682); | - в дер. Малое Верево (в районе застройки ЖК «Верево-сити») мощностью 32,0 Гкал/час (кадастровый номер земельного участка 47:2З:0245002:682), *ввод в эксплуатацию очередями в соответствии с потребностью застройки*; |
| Мощность котельных, трассировка сетей теплоснабжения подлежат уточнению на стадии разработки документации по планировке территории при размещении конкретных объектов. | Мощность котельных, *разделение ввода в эксплуатацию объектов на очереди*, трассировка сетей теплоснабжения подлежат уточнению на стадии разработки документации по планировке территории при размещении конкретных объектов. |

**Стр.14**

|  |  |
| --- | --- |
| **Текущая редакция** | **Корректировка** |
| **-** | **Добавить примечание к таблице 1.4:**  *\* Прирост нагрузок по годам уточняется в случае ввода в эксплуатацию котельных очередями в сроки в соответствии с потребностью застройки* |

**Стр.15**

|  |  |
| --- | --- |
| **Текущая редакция** | **Корректировка** |
| **-** | **Добавить примечание к таблице 1.5:**  *\* Прирост нагрузок по годам уточняется в случае ввода в эксплуатацию котельных очередями в сроки в соответствии с потребностью застройки* |

**Стр.17**

|  |  |
| --- | --- |
| **Текущая редакция** | **Корректировка** |
| **-** | **Добавить примечание к таблице 1.6:**  *\* Перспективные объемы теплоносителя по годам уточняются в случае ввода в эксплуатацию котельных очередями в сроки в соответствии с потребностью застройки* |

**Стр.24**

|  |  |
| --- | --- |
| **Текущая редакция** | **Корректировка** |
| **-** | **Добавить примечание к таблице 2.5:**  *\* Баланс тепловой мощности по годам уточняется в случае ввода в эксплуатацию котельных очередями в сроки в соответствии с потребностью застройки* |

**Стр.36**

|  |  |
| --- | --- |
| **Текущая редакция** | **Корректировка** |
| - в дер. Малое Верево (в районе застройки ЖК «Верево-сити») мощностью 32,0 Гкал/час (кадастровый номер земельного участка 47:2З:0245002:682); | - в дер. Малое Верево (в районе застройки ЖК «Верево-сити») мощностью 32,0 Гкал/час (кадастровый номер земельного участка 47:2З:0245002:682) *ввод в эксплуатацию очередями в соответствии с потребностью застройки*; |
| **2026-2027 год:**  - строительство нового источника дер. Малое Верево (в районе застройки ЖК «Верево-сити») мощностью 32,0 Гкал/час; | **2026-2027 год:**  - строительство нового источника дер. Малое Верево (в районе застройки ЖК «Верево-сити») мощностью 32,0 Гкал/час *(при вводе очередями ввод осуществляется в период 2023-2027гг.)*; |

**Стр.52**

|  |  |
| --- | --- |
| **Текущая редакция** | **Корректировка** |
| **БМК д. Малое Верево (в районе застройки ЖК «Верево-сити»)**  В деревне Малое Верево (в районе застройки ЖК «Верево-сити») для обеспечения приростов тепловых нагрузок к 2028 г. предлагается строительство блочно-модульной котельной установленной мощностью 32 Гкал/ч. | **БМК д. Малое Верево (в районе застройки ЖК «Верево-сити»)**  В деревне Малое Верево (в районе застройки ЖК «Верево-сити») для обеспечения приростов тепловых нагрузок к 2028 г. предлагается строительство блочно-модульной котельной установленной мощностью 32 Гкал/ч. *(ввод в эксплуатацию возможен очередями)* |
|  |  |

**Стр.53**

|  |  |
| --- | --- |
| **Текущая редакция** | **Корректировка** |
| **-** | **Добавить примечание к таблице 5.8:**  *\* В 2022-2027гг. возможен ввод котельной очередями для обеспечения потребностей застройки* |
|  |  |

**Стр.79**

|  |  |
| --- | --- |
| **Текущая редакция** | **Корректировка** |
| **-** | **Добавить примечание к таблице 9.3:**  *\* Ввод в эксплуатацию котельных возможен очередями в соответствии с потребностью застройки* |