***Таблица 2***

**Расчет машиномест на земельных участках проектируемой застройки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ЗУ** | **Функциональное назначение объекта капитального строительства** | **Расчетные параметры** | | | | **Минимальный параметр** | **Количество машиномест** | | | | | | | |
| **Количество работающих, чел.** | **Количество посетителей, чел.** | **Численность населения, чел** | **Площадь встроенных помещений объектов, м2** | **Требуется** | | | | **Размещение по проекту** | | | |
| **Для постоянного хранения** | **Для временного хранения** | **в т.ч. для временного хранения маломобильных групп населения (МГН) (по ВСН 62-91)** | **Всего** | **На участках** | | **В нормативном радиусе доступности** | |
| **на открытых площадках** | **в парковках** | **на открытых площадках в территории общего пользования** | **в многоэтажных парковках** |
| 1 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными парковками | 78 | 40 | 1608 | 3918 | для постоянного хранения - 450 м/м на 1000 жителей, 90% от расчетного парка, для временного хранения – 35% от расчетного парка, 1м/м на 5 работников, 1 м/м на 10 посетителей | 651 | 273 | 15 | 924 | 0 | 236 | 500 | 188\* |
| 2 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | - | - | 364 | - | для постоянного хранения - 450 м/м на 1000 жителей, 90% от расчетного парка, для временного хранения – 35% от расчетного парка | 147 | 57 | 4 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 |
| 3 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями | 5 | 5 | 877 | 250 | для постоянного хранения - 450 м/м на 1000 жителей, 90% от расчетного парка, для временного хранения – 35% от расчетного парка,  1м/м на 5 работников, 1 м/м на 10 посетителей | 355 | 140 | 8 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 |
| 4 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями | 5 | 5 | 925 | 250 | для постоянного хранения - 450 м/м на 1000 жителей, 90% от расчетного парка, для временного хранения – 35% от расчетного парка, 1м/м на 5 работников, 1 м/м на 10 посетителей | 375 | 148 | 9 | 523 | 0 | 0 | 523 | 0 |
| 5 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями | 10 | 10 | 1166 | 500 | для постоянного хранения - 450 м/м на 1000 жителей, 90% от расчетного парка, для временного хранения – 35% от расчетного парка, 1м/м на 5 работников, 1 м/м на 10 посетителей | 472 | 187 | 10 | 659 | 0 | 0 | 659 | 0 |
| 6 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | - | - | 495 | - | для постоянного хранения - 450 м/м на 1000 жителей, 90% от расчетного парка, для временного хранения – 35% от расчетного парка | 200 | 78 | 6 | 278 | 50 | 0 | 228 | 0 |
| 7 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенной подземной парковкой | - | - | 533 | - | для постоянного хранения - 450 м/м на 1000 жителей, 90% от расчетного парка, для временного хранения – 35% от расчетного парка | 216 | 84 | 4 | 300 | 0 | 63 | 175 | 62\*\* |
| **ИТОГО по территории жилой застройки** | | | | | | | **2416** | **967** | **56** | **3383** | **50** | **299** | **2784** | **250** |
| 33 | Дошкольное образовательное учреждение (детский сад) | 40 | - | - | - | 1м/м на 5 работников | - | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 34 | Дошкольное образовательное учреждение (детский сад) | 40 | - | - | - | 1м/м на 5 работников | - | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 35 | Общеобразовательное учреждение (средняя общеобразовательная школа) | 80 | - | - | - | 1м/м на 5 работников | - | 16 | - | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 44 | Торговый комплекс | 100 | 700 | - | 9700 | 1 м/м на 25 кв.м торговой площади | - | 388 | 39 | 388 | 90 | 0 | 298 | 0 |
| **ИТОГО по территории не жилой застройки** | | | | | | | **-** | **420** | **39** | **420** | **90** | **0** | **330** | **0** |
| **ИТОГО по кварталу** | | | | | | | **2416** | **1387** | **95** | **3803** | **140** | **299** | **3114\*\*\*** | **250** |

\* - 188 машиномест предполагается разместить в многоэтажном паркинге на земельном участке №49;

\*\* - 62 машиноместа предполагается разместить в многоэтажном паркинге на земельном участке №49;

\*\*\* 3114 - суммарное количество машиномест, предлагаемых к размещению в радиусе пешеходной доступности, в том числе на открытых стоянках 209 машиномест в границах квартала, 35 машиномест вдоль проектируемой улицы, 1369 машиномест вдоль железной дороги (улицы Чехова), оставшиеся 1501 машиноместо в границах земельных участках с кад. номерами 47:25:0111012:7, 47:25:0111008:5, 47:25:0102001:36.